**中国科学院西双版纳热带植物园**

## 大树修剪操作规定

**第一条 大树修剪的准则**

为创造和维护植物园优美园林景观，应用园艺技术，提高园林管理水平，以及消除不安全隐患，使西园具有一个优美、舒适、安全的环境供游人欣赏，结合ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证要求，制定“版纳植物园大树修剪具体操作规定”。

**第二条 大树修剪的范畴**

1.西园游路行道树修剪或各专类园4米以上树木的修剪。

2.有针对性的清除树冠上的徒长枝、病虫枝、枯枝等，调节树木整株的长势，保持树体均衡，促进老树复壮更新。

**第三条 大树修剪安全与技术要求**

1.大树修剪属高空作业，是一项具有潜在安全隐患的工作， 修剪人员应提高业务技能，加强防范意识，保障自身安全，并按植物园规定购买相关保险。

2.大树修剪前，要配带好修剪工具，如：砍刀、手锯、钩镰刀、攀爬工具等，器具要锋利。有危险的大树，人工不能攀爬的，要采用高空作业车进行作业修剪。

3.修剪的树枝无论是枯枝、病虫枝、交叉枝、老枝等，去除枝条原则上紧贴主杆整齐锯除，茬口要平，使树木的伤口易于愈合。

4.棕榈植物枯叶去除需保留25公分左右叶柄，支撑上部嫩叶不易下垂。

5.修剪时一定要根据不同树木的特性进行，对于一些树杆纤细、柔弱的物种，修剪时要慎重，不可用力过猛，以免伤害杆心而导致树木死亡。

6.对于风害倒掉的大树，翻根能救的，原则上尽量扶直救助，拦腰折断等无救助希望的大树，确定后方能进行清除。

**第四条 园内大树修剪审批与实施规定**

1.由园艺组对园区大树不定期的巡回进行枯枝、病枝等清除，积极消除隐患。

西热植园办发字〔2005〕13号

2.各专类区工作人员发现管区内有枯枝险情或树枝过于荫蔽，要清除的，按园林部

规定填表(见附表)逐级上报审批，个人不得擅自处理。

3.对于园内的死树，先填表报园林部园艺组，经落实确属死亡的，由园林部园艺组负责清除。

4.对任何需要砍伐进行清除的大树，或涉及景观内部结构改变的树木砍伐、疏伐，一定要写报告，说明地点、有关危险程度、是否影响园林景观、如何采取补救措施等。首先报园林园艺部部长，由分管园领导审批后方能进行清除。个人不得擅自处理，若擅自处理后果自负。

5.本操作规定由园林园艺部负责解释。